ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУП ПГО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС»

*при нарушении которых может возникать дисциплинарная ответственность*

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

КВАЛИФИКАЦИЯ

ВНИМАНИЕ

|  |
| --- |
| *При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан:*  - Выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда.  - Работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ.  - Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  - технической документацией организации-изготовителя;   * с назначением; * с типоразмерами;   - с допустимой нагрузкой;  - по установленной технологии |

Предварительно следует рационально организовать место проведения работ, *исключив возможность скатывания или падения инструмента*!

***Запрещается*** размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, не ограждённых краях площадок лесов и подмостей, иных площадок, на которых выполняются работы на высоте, а также открытых люков и колодцев.

Следует быть внимательным, осторожным,

аккуратным, не отвлекаться и не отвлекать

других в течение всего времени выполнения

работ с использованием ручного


инструмента!

***Запрещается*** проверять руками

(пальцами) качество обработанных

поверхностей, состояние режущей кромки

инструмента и соосность отверстий в деталях!





Используйте только исправную специальную защитную одежду, средства защиты глаз и рук и другие СИЗ, необходимые для безопасного выполнения работ.





**СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ**

*Перед началом работ  
надежно крепить:*

* приспособления;
* обрабатываемую деталь.

Запрещается наращивать  
конструктивные элементы ручного  
инструмента!





ИСПРАВНОСТЬ

Использовать в работе только исправный и качественный ручной инструмент, и приспособления!

Неисправный ручной инструмент сдается в ремонт!



КРЕПЛЕНИЕ